技术参数

1、光源:头端双LED照明

2、光照度(照明亮度):>4500lux

3、金属蛇管结构:整条编织管胶塑成型，弯曲部采用蛇管结构

4、器械通道:需外接三通阀，水与器械共用通道

5、图像分辨率:400(H)X400(V)

6、输出分辨率:1080P

7、重量:188g

8、景深:3-50mm

9、手柄与镜体同轴性为:1:1

10、最小弯曲半径不超过:10mm

11、插入部直径:8.55Fr

12、插入部工作长度:685mm

13、先端部最大直径:≤9.3Fr

14、器械通道孔径:1.2mm

15、可控弯角:向上275°、向下275°

16、视场角:120°

17、图像解析度:在距离5mm处，中心角分辨力不低于0.1 C/°

18、图像处理器储存空间:32G,在完整录制10小时左右

19、旋转功能:可以通过旋转锥形套进行旋转调节(左右旋转90度)

配置清单

1、一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管:1根